**Fenêtre PVC OB 2 vtx, pose en neuf - H: 1585 L: 930 (N°1807697)**

**Pack GALBE**

**Pose en feuillure**

**Dormant de base**

**Sans**

**Sans volet**

**Oscillo-battant**

**Ouverture intérieure**

**Tirant droit**

**Vu de l'intérieur**

**Cotes Hauteur Dos de Dormant**

**Cotes Largeur Dos de Dormant**

**Hauteur d'allège: Hauteur d'allège = 850**

**Aspect : Plaxé**

**Coloris : blanc int/ plaxé lisse gris anthracite RAL 7016 ext**

**Dormant et ouvrant tout renforcé**

**Appui rapporté de 135 mm**

**Remplissage principal : thermique FE4/20A/4**

**Intercalaire à bord chauds WE noir**

**Parclose galbée 28**

**Petit bois incorporé 26 x 8, Gris 7016 lisse bicolore: P.Bois Horizontaux = 2, P.Bois Verticaux**

**Vantail de service : Poignée Sensa Sécustik Blanche**

**Hauteur de poignée standard / bas de l'ouvrant**

**Poignée centrée avec battement intérieur arrondi 114 mm**

**Houssette de blocage**

**Sans Ferrage symétrique**

**Fiches OF blanches**

**Sans Mortaise**

**Rejet d'eau arrondi avec embouts**

**Uw=1,4 W/m².K – Sw = 0.44**

**A\*4 - E\*7B - V\*A2**

**Gamme Caséo 'Premium'**

**Gamme INVEO**