**V.B bois, MERCURE 27, lames verticales, barres seules, 2 vtx - SAV (N°946161)**

**Lames verticales moulurées, renforcées par des broches métalliques de 8 mm de diamètre.**

**Pose en tableau**

**Traitement IFH incolore 2 faces**

**Impression blanche**

**Essence exotique rouge, épaisseur 27 mm**

**Cotes maçonnerie**

**Hauteur d'allège: Hauteur d'allege en mm**

**Barres seules**

**Sans découpe cintre**

**Ouvrant poussant droit vu de l'intérieur (espagnolette vtl à droite)**

**Vantaux égaux**

**Ferrage acier noir**

**Hauteur de barres standard**

**Ferrage posé**

**Gond pour scellement chimique acier: Quantité par vantail = 3**

**Pentures de diamètre 14 mm**

**Arrêts marseillais scellement chimique + butée en acier**

**Espagnolette acier noir**

**Sans motorisation**

**........................................**

**Résistance thermique**

**Gamme Caséo 'Premium'**

**V.B bois, MERCURE 27, lames verticales, barres seules, 2 vtx – SAV (N°946162)**

**Lames verticales moulurées, renforcées par des broches métalliques de 8 mm de diamètre.**

**Pose en tableau**

**Traitement IFH incolore 2 faces**

**Impression blanche**

**Essence exotique rouge, épaisseur 27 mm**

**Cotes maçonnerie**

**Hauteur d'allège: Hauteur d'allege en mm**

**Barres seules**

**Sans découpe cintre**

**Ouvrant poussant droit vu de l'intérieur (espagnolette vtl à droite)**

**Vantaux égaux**

**Ferrage acier noir**

**Hauteur de barres standard**

**Ferrage posé**

**Gond pour scellement chimique acier: Quantité par vantail = 3**

**Pentures de diamètre 14 mm**

**Arrêts marseillais scellement chimique + butée en acier**

**Espagnolette acier noir**

**Sans motorisation**

**Résistance thermique**

**Gamme Caséo 'Premium'**

**V.B bois, MERCURE 27, lames verticales, barres seules, 2 vtx – SAV (N°946163)**

**Lames verticales moulurées, renforcées par des broches métalliques de 8 mm de diamètre.**

**Pose en tableau**

**Traitement IFH incolore 2 faces**

**Impression blanche**

**Essence exotique rouge, épaisseur 27 mm**

**Cotes maçonnerie**

**Hauteur d'allège: Hauteur d'allege en mm = 800**

**Barres seules**

**Sans découpe cintre**

**Ouvrant poussant droit vu de l'intérieur (espagnolette vtl à droite)**

**Vantaux égaux**

**Ferrage acier noir**

**Hauteur de barres standard**

**Ferrage posé**

**Gond pour scellement chimique acier: Quantité par vantail = 2**

**Pentures de diamètre 14 mm**

**Arrêts marseillais scellement chimique + butée en acier**

**Espagnolette acier noir**

**Sans motorisation**

**Résistance thermique**

**Gamme Caséo 'Premium'**

**V.B bois, MERCURE 27, lames verticales, barres seules, 2 vtx – SAV (N°946164)**

**Lames verticales moulurées, renforcées par des broches métalliques de 8 mm de diamètre.**

**Pose en tableau**

**Traitement IFH incolore 2 faces**

**Impression blanche**

**Essence exotique rouge, épaisseur 27 mm**

**Cotes maçonnerie**

**Hauteur d'allège: Hauteur d'allege en mm = 800**

**Barres seules**

**Sans découpe cintre**

**Ouvrant poussant droit vu de l'intérieur (espagnolette vtl à droite)**

**Vantaux égaux**

**Ferrage acier noir**

**Hauteur de barres standard**

**Ferrage posé**

**Gond pour scellement chimique acier: Quantité par vantail = 2**

**Pentures de diamètre 14 mm**

**Arrêts marseillais scellement chimique + butée en acier**

**Espagnolette acier noir**

**Sans motorisation**

**........................................**

**Résistance thermique**

**Gamme Caséo 'Premium'**

**V.B bois, MERCURE 27, lames verticales, barres seules, 2 vtx – SAV (N°946165)**

**Lames verticales moulurées, renforcées par des broches métalliques de 8 mm de diamètre.**

**Pose en tableau**

**Traitement IFH incolore 2 faces**

**Impression blanche**

**Essence exotique rouge, épaisseur 27 mm**

**Cotes maçonnerie**

**Hauteur d'allège: Hauteur d'allege en mm = 800**

**Barres seules**

**Sans découpe cintre**

**Ouvrant poussant droit vu de l'intérieur (espagnolette vtl à droite)**

**Vantaux égaux**

**Ferrage acier noir**

**Hauteur de barres standard**

**Ferrage posé**

**Gond pour scellement chimique acier: Quantité par vantail = 2**

**Pentures de diamètre 14 mm**

**Arrêts marseillais scellement chimique + butée en acier**

**Espagnolette acier noir**

**Sans motorisation**

**Résistance thermique**

**Gamme Caséo 'Premium'**

**V.B bois, MERCURE 27, lames verticales, barres seules, 1 vtl – SAV (N°946166)**

**Lames verticales moulurées, renforcées par des broches métalliques de 8 mm de diamètre.**

**Pose en tableau**

**Traitement IFH incolore 2 faces**

**Impression blanche**

**Essence exotique rouge, épaisseur 27 mm**

**Cotes maçonnerie**

**Hauteur d'allège: Hauteur d'allege en mm = 1000**

**Barres seules**

**Sans découpe cintre**

**Ouvrant poussant gauche vu de l'intérieur (espagnolette vtl à gauche)**

**Ferrage acier noir**

**Hauteur de barres standard**

**Ferrage posé**

**Gond pour scellement chimique en acier: Quantité par vantail = 2**

**Pentures de diamètre 14 mm**

**Arrêts marseillais scellement chimique + butée acier**

**Espagnolette acier noir**

**Sans motorisation**

**Résistance thermique**

**Gamme Caséo 'Premium'**

**V.B bois, MERCURE 27, lames verticales, barres seules, 1 vtl – SAV (N°946167)**

**Lames verticales moulurées, renforcées par des broches métalliques de 8 mm de diamètre.**

**Pose en tableau**

**Traitement IFH incolore 2 faces**

**Impression blanche**

**Essence exotique rouge, épaisseur 27 mm**

**Cotes maçonnerie**

**Hauteur d'allège: Hauteur d'allege en mm = 1000**

**Barres seules**

**Sans découpe cintre**

**Ouvrant poussant gauche vu de l'intérieur (espagnolette vtl à gauche)**

**Ferrage acier noir**

**Hauteur de barres standard**

**Ferrage posé**

**Gond pour scellement chimique en acier: Quantité par vantail = 3**

**Pentures de diamètre 14 mm**

**Arrêts marseillais scellement chimique + butée acier**

**Espagnolette acier noir**

**Sans motorisation**

**Résistance thermique**

**Gamme Caséo 'Premium'**

**V.B bois, MERCURE 27, lames verticales, barres seules, 2 vtx – SAV (N°946151)**

**Lames verticales moulurées, renforcées par des broches métalliques de 8 mm de diamètre.**

**Pose en tableau**

**Traitement IFH incolore 2 faces**

**Impression blanche**

**Essence exotique rouge, épaisseur 27 mm**

**Cotes maçonnerie**

**Hauteur d'allège: Hauteur d'allege en mm = 800**

**Barres seules**

**Sans découpe cintre**

**Ouvrant poussant droit vu de l'intérieur (espagnolette vtl à droite)**

**Vantaux égaux**

**Ferrage acier noir**

**Hauteur de barres standard**

**Ferrage posé**

**Gond pour scellement chimique acier: Quantité par vantail = 3**

**Pentures de diamètre 14 mm**

**Arrêts marseillais scellement chimique + butée en acier**

**Espagnolette acier noir**

**Sans motorisation**

**Résistance thermique**

**Gamme Caséo 'Premium'**

**V.B bois, MERCURE 27, lames verticales, barres seules, 2 vtx – SAV (N°946168)**

**Lames verticales moulurées, renforcées par des broches métalliques de 8 mm de diamètre.**

**Pose en tableau**

**Traitement IFH incolore 2 faces**

**Impression blanche**

**Essence exotique rouge, épaisseur 27 mm**

**Cotes maçonnerie**

**Hauteur d'allège: Hauteur d'allege en mm = 800**

**Barres seules**

**Sans découpe cintre**

**Ouvrant poussant droit vu de l'intérieur (espagnolette vtl à droite)**

**Vantaux égaux**

**Ferrage acier noir**

**Hauteur de barres standard**

**Ferrage posé**

**Gond pour scellement chimique acier: Quantité par vantail = 3**

**Pentures de diamètre 14 mm**

**Arrêts marseillais scellement chimique + butée en acier**

**Espagnolette acier noir**

**Sans motorisation**

**Résistance thermique**

**Gamme Caséo 'Premium'**

**V.B bois, MERCURE 27, lames verticales, barres seules, 2 vtx – SAV (N°946169)**

**Lames verticales moulurées, renforcées par des broches métalliques de 8 mm de diamètre.**

**Pose en tableau**

**Traitement IFH incolore 2 faces**

**Impression blanche**

**Essence exotique rouge, épaisseur 27 mm**

**Cotes maçonnerie**

**Hauteur d'allège: Hauteur d'allege en mm = 800**

**Barres seules**

**Sans découpe cintre**

**Ouvrant poussant droit vu de l'intérieur (espagnolette vtl à droite)**

**Vantaux égaux**

**Ferrage acier noir**

**Hauteur de barres standard**

**Ferrage posé**

**Gond pour scellement chimique acier: Quantité par vantail = 3**

**Pentures de diamètre 14 mm**

**Arrêts marseillais scellement chimique + butée en acier**

**Espagnolette acier noir**

**Sans motorisation**

**Résistance thermique**

**Gamme Caséo 'Premium'**

**V.B bois, MERCURE 27, lames verticales, barres seules, 1 vtl -SAV (N°946170)**

**Lames verticales moulurées, renforcées par des broches métalliques de 8 mm de diamètre.**

**Pose en tableau**

**Traitement IFH incolore 2 faces**

**Impression blanche**

**Essence exotique rouge, épaisseur 27 mm**

**Cotes maçonnerie**

**Hauteur d'allège: Hauteur d'allege en mm = 1000**

**Barres seules**

**Sans découpe cintre**

**Ouvrant poussant droit vu de l'intérieur (espagnolette vtl à droite)**

**Ferrage acier noir**

**Hauteur de barres standard**

**Ferrage posé**

**Gond pour scellement chimique en acier: Quantité par vantail = 2**

**Pentures de diamètre 14 mm**

**Arrêts marseillais scellement chimique + butée acier**

**Espagnolette acier noir**

**Sans motorisation**

**Résistance thermique**

**Gamme Caséo 'Premium'**

**V.B bois, MERCURE 27, lames verticales, barres seules, 1 vtl – SAV (N°946171)**

**Lames verticales moulurées, renforcées par des broches métalliques de 8 mm de diamètre.**

**Pose en tableau**

**Traitement IFH incolore 2 faces**

**Impression blanche**

**Essence exotique rouge, épaisseur 27 mm**

**Cotes maçonnerie**

**Hauteur d'allège: Hauteur d'allege en mm = 1000**

**Barres seules**

**Sans découpe cintre**

**Ouvrant poussant droit vu de l'intérieur (espagnolette vtl à droite)**

**Ferrage acier noir**

**Hauteur de barres standard**

**Ferrage posé**

**Gond pour scellement chimique en acier: Quantité par vantail = 3**

**Pentures de diamètre 14 mm**

**Arrêts marseillais scellement chimique + butée acier**

**Espagnolette acier noir**

**Sans motorisation**

**Résistance thermique**

**Gamme Caséo 'Premium'**