**VR MONOBLOC gamme ID+, lame ALU DP368, manœuvre (N°944061)**

**Filaire**

**Hauteur 1370 mm, Largeur 1190 mm (Cotes : largeur dos de coulisse, hauteur caisson compris)**

**Lame standard**

**Pose sous linteau, implantation 1 enroulement intérieur, coulisses MA 45\*57**

**Caisson compact en alu à Pan coupé 20°, sans vis apparentes hauteur 142mm**

**Teinte tablier Type 1 : 100 Blanc RAL 9016**

**Teinte encadrement Type 1 : 100 Blanc RAL 9016**

**Teinte embouts caisson : Coordonnée à la teinte caisson**

**Perçage coulisses en standard**

**Moteur fi laire (MI)**

**Moteur de classe 2 (double isolation) + inverseur Hager**

**Manoeuvre du volet à gauche (vue intérieure)**

**Tablier ajourage standard**