**Ensemble composé H 2900 x L 4850 (N°946240)**

**Menuiserie aluminium à rupture thermique label**

**Qualicoat, Qualimarine avec vitrage CEKAL.**

**Ouvrants cachés avec bouclier thermique, parclosage coupe**

**Porte-fenêtre 2 vantaux : Larg. 2100 mm x Haut 2150 mm**

* **Série : CITY**
* **2 vantaux égaux**
* **Dormant coupe d'onglet n°01 : 52mm**
* **Pose en tunnel**
* **Dimensions de fabrication**
* **Couvre-joint intérieur plat 23mm**
* **Kit A : Cornière 60x40 3 côtés**
* **Seuil 20mm**
* **Type de coloris : RAL standard, finition granitée**
* **Teinte : Noir RAL 9005G**
* **Ouverture intérieure**
* **Ouvrant principal à droite (vue de l'intérieur)**
* **Vitrage 44.2/16/4 ITR + gaz argon (Ug 1,1 W/m². K)**
* **Intercalaire Warm-Edge par défaut**
* **Serrure 3 points**
* **Béquille intérieure standard Noire**
* **Béquille extérieure standard Noire**
* **Teinte paumelles noir 9005 mat**
* **Sans volet roulant (SVR)**

**Châssis fixe en dormant : Larg. 2100 mm x Haut 750 mm**

* **Série : CITY**
* **Dormant coupe d'onglet n°03 : 52mm**
* **Pose en tunnel**
* **Dimensions de fabrication**
* **Couvre-joint intérieur plat 40mm**
* **Kit A : Cornière 60x40 3 côtés**
* **Bavette 60mm en partie basse**
* **Type de coloris : RAL standard, finition granitée**
* **Teinte : Noir RAL 9005G**
* **Vitrage 44.2/16/4 ITR + gaz argon (Ug 1,1 W/m². K)**
* **Intercalaire Warm-Edge par défaut**
* **1 meneau 87mm (par vantail)**
* **Sans volet roulant (SVR)**

**Châssis fixe en dormant : Larg. 1375 mm x Haut 2150 mm**

* **Série : CITY**
* **Dormant coupe d'onglet n°03 : 52mm**
* **Pose en tunnel**
* **Dimensions de fabrication**
* **Couvre-joint intérieur plat 40mm**
* **Kit A : Cornière 60x40 3 côtés**
* **Bavette 60mm en partie basse**
* **Type de coloris : RAL standard, finition granitée**
* **Teinte : Noir RAL 9005G**
* **Vitrage 44.2/16/4 ITR + gaz argon (Ug 1,1 W/m². K)**
* **Intercalaire Warm-Edge par défaut**
* **Sans volet roulant (SVR)**

**Châssis fixe en dormant : Larg. 1375 mm x Haut 750 mm**

* **Série : CITY**
* **Dormant coupe d'onglet n°03 : 52mm**
* **Pose en tunnel**
* **Dimensions de fabrication**
* **Couvre-joint intérieur plat 40mm**
* **Kit A : Cornière 60x40 3 côtés**
* **Bavette 60mm en partie basse**
* **Type de coloris : RAL standard, finition granitée**
* **Teinte : Noir RAL 9005G**
* **Vitrage 44.2/16/4 ITR + gaz argon (Ug 1,1 W/m². K)**
* **Intercalaire Warm-Edge par défaut**
* **Sans volet roulant (SVR)**

**Châssis fixe en dormant : Larg. 1375 mm x Haut 2150 mm**

* **Série : CITY**
* **Dormant coupe d'onglet n°03 : 52mm**
* **Pose en tunnel**
* **Dimensions de fabrication**
* **Couvre-joint intérieur plat 40mm**
* **Kit A : Cornière 60x40 3 côtés**
* **Bavette 60mm en partie basse**
* **Type de coloris : RAL standard, finition granitée**
* **Teinte : Noir RAL 9005G**
* **Vitrage 44.2/16/4 ITR + gaz argon (Ug 1,1 W/m². K)**
* **Intercalaire Warm-Edge par défaut**
* **Sans volet roulant (SVR)**

**Châssis fixe en dormant : Larg. 1375 mm x Haut 750 mm**

* **Série : CITY**
* **Dormant coupe d'onglet n°03 : 52mm**
* **Pose en tunnel**
* **Dimensions de fabrication**
* **Couvre-joint intérieur plat 40mm**
* **Kit A : Cornière 60x40 3 côtés**
* **Bavette 60mm en partie basse**
* **Type de coloris : RAL standard, finition granitée**
* **Teinte : Noir RAL 9005G**
* **Vitrage 44.2/16/4 ITR + gaz argon (Ug 1,1 W/m². K)**
* **Intercalaire Warm-Edge par défaut**
* **Sans volet roulant (SVR)**

**Profilé de liaison tubulaire RPT pour dormant 52mm (x2) : Long 2900 mm**

* **Teinte : Noir RAL 9005G**

**Profilé de liaison tubulaire RPT pour dormant 52mm : Long 2100 mm**

* **Teinte : Noir RAL 9005G**

**Profilé de liaison tubulaire RPT pour dormant 52mm (x2) : Long 1375 mm**

* **Teinte : Noir RAL 9005G**