**Fenêtre 2 vantaux Haut. 1250 mm x Larg. 835 mm (N°959507)**

***Menuiserie PVC Maugin - Gamme Contemporaine - Label Cekal - Dormant de 70 mm et ouvrant de 82 mm à 6 chambres - Parcloses galbées***

* **Gamme PVC Contemporaine avec parclose galbée**
* **Couleur intérieure de la menuiserie : plaxé Chêne doré**
* **Couleur extérieure de la menuiserie : idem intérieure**
* **Pose en rénovation**
* **Dormant rénovation aile de 42 (R42)**
* **Habillage extérieur : Cornière 60x40 sur 3 côtés**
* **Bavette ALU de 100x100**
* **Double vitrage thermique 4 / 20 Argon / 4 FE**
* **Intercalaire aluminium noir**
* **Ouverture intérieure**
* **Droite tirant (vue intérieure)**
* **Fiches platines inox**
* **Crémone simple**
* **Poignée Carrée inox (base tarif)**
* **Poignée centrée sur battement**
* **Dormant tout renfort acier et Ouvrant tout renfort fibré**
* **Hauteur d'allège maçonnerie = 900mm**
* **Hauteur de poignée pour norme PMR**
* **Performance thermique :**
  + - **Ug (W/K.m²) = 1,1**
    - **Uw (W/K.m²) = 1,4**
    - **Sw = 0,45**
    - **Sg = 0,64**
    - **Rw (dB) = 31**