**Porte fenêtre PVC crémone 2 vantaux, pose en neuf - H : 2150 L: 1200 (N°946696)**

**Pack GALBE**

**Pose en applique**

**Dormant iso de 120**

**Dormant monobloc**

**Sans volet**

**Ouvrant à la française sur vantail de service**

**Ouverture intérieure**

**Tirant droit**

**Vu de l'intérieur**

**Cotes Hauteur Tableau**

**Cotes Largeur Tableau**

**Aspect : Plaxé**

**Coloris : blanc intérieur / plaxé Noir Platinium extérieur**

**Dormant et ouvrant tout renforcé**

**Appui monobloc soudé de 140 mm**

**Remplissage principal : thermique FE4/20A/4**

**Remplissage bas : Panneaux**

**Remplissage bas : Pan. sandwich strat. Blanc/Noir Platinium: Hauteur axe traverse (en mm) = 450**

**Soubassement**

**Intercalaire à bord chauds WE gris**

**Parclose galbée 28**

**Vantail de service : Poignée Sensa Sécustik Blanche**

**Hauteur de poignée standard / bas de l'ouvrant**

**Poignée centrée avec battement intérieur arrondi 114 mm**

**Sans Ferrage symétrique**

**Fiches blanches**

**Sans Mortaise**

**Rejet d'eau arrondi avec embouts**

**Uw=1,4 W/m². K – Sw = 0.44 / Niveau AEV : A\*4 - E\*7B - V\*A2**