**Fenêtre 2 vantaux PVC blanc 9016 – Haut. 1150 mm x Larg. 900 mm (N°966445)**

* **Série commerciale : Gamme Classique**
* **Couleur extérieur : Teinte masse approchant 9016**
* **Couleur intérieur : Teinte masse approchant 9016**
* **Prise de mesure : Cote tableau**
* **Cote passage : 369.90**
* **Sens d'ouverture : Ouverture intérieur**
* **Dormant PVC : Dormant monobloc de 105**
* **Dormant PVC haut : Dormant 70x62 avec aile**
* **Dormant PVC bas : Dormant monobloc de 125**
* **Fixation : Pattes**
* **Renforcement : Suivant abaque**
* **Section Ouvrant : Ouvrant crémone 72X70**
* **Parclose : Parclose galbée**
* **Hauteur de poignée : 250**
* **Information paumelle : Fiche**
* **Information paumelle : 3 Paumelles**
* **Information poignée : Poignée arrondie**
* **Information poignée : Poignée blanche**
* **Information poignée : Poignée centrée**
* **Type de manœuvre : Crémone standard**
* **Volet roulant : Volet roulant Izibaie**
* **Information volet roulant : Tablier alu ajoure**
* **Décor Coulisse : Teinte masse approchant 9016**
* **Décor Tablier : 9016S**
* **Décor Lame Finale : 9016S**
* **Sens de manœuvre volet roulant : Manoeuvre à gauche**
* **Manoeuvre volet roulant : Manoeuvre treuil**
* **Longueur de tringle : Tringle 1000**
* **Coefficient thermique Uw : : 1.40**
* **Coefficient thermique Sw : : 0.45**
* **Coefficient thermique Tlw : 0.55**